Lista de equipamento/ferramentas para a montagem:

* Alicate
* Alicate de corte
* Estilete
* Pistola de ar quente
* Desencapador para fios
* Multímetro
* Tubos termo retrátil
* Ferro de solda
* Arame de solda
* Sugador de solda
* Parafusadeira ou furadeira de mão com broca de aço rápido de 2,5mm
* Conjunto de chaves de fenda
* Conjunto de chave Allen de pequenos tamanhos
* Conjunto de chaves fixa ou estrela “estriada” (5,5; 6; 7; 10; 13; 17 e 19)
* Cavalete de suporte
* Cola plástica
* Fita para vedação de roscas
* Fita dupla face
* Esquadro
* Caneta marcadora

Epis para a montagem:

* Óculos de proteção
* Botas com bico de aço
* Luvas de borracha